**技术参数**

**密闭三连体煎药机**

1.容量≧13000ML×3

1. 功率≧3900W
2. 电压 AC220V
3. 尺寸≧1475\*550\*1300（mm）
4. 重量≧130kg

7. \*采用一键式滑盖锁紧技术，配滑键锁扣实现双重保险，安全可靠、操作简便。

8. 3个煎药锅体，每次可同时煎煮3个处方。

9. 密闭煎煮，避免挥发。

10.机械挤压装置，充分提取残留药汁。

11. 武火、文火自动转换。

12.能够设置煎药时间或煎药完毕自动提示。

13.节能省时，保质期长。

14.提高药效，药味纯正。

15.具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

16.可选配变量包装机，包装剂量50-250ML可调，平均包装速度8袋/分钟。17. 数字显示温度。

18.可与包装机通过金属软管组合，美观大方。

19.采用数控技术，操作简洁。

**中药汤剂包装机**

1. 型号YB50-250
2. 容量≧20000ML
3. 功率≧800W+800W
4. 电压AC220V
5. 尺寸≧570×570×1200（mm）
6. 重量≧55kg
7. 自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。
8. 包装温度、包装量自动显示。

9、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

10、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

11、包装量为50-250ML无极变量可调包装。

12、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

13、 包装平均速度8袋/分。